<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="0" y2="44.49025" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="44.49025" x2="82.2105" y2="44.49025" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="82.2105" y1="44.49025" x2="82.174" y2="0" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="82.174" y1="0" x2="0" y2="0" width="0.254" layer="20"/>
<text>IntelliPower</text>
<text>IN Motion</text>
<text>2016</text>
<text>IN</text>
<text>OUT</text>
</plain>
<libraries>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="0207/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
<package name="0204/7">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0204, grid 7.5 mm</description>
</package>
<package name="E3,5-8">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 3.5 mm, diameter 8 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="trafo">
<packages>
<package name="EE20-1">
<description>&lt;b&gt;TRANSFORMER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
1 primary winding, 1 secondary winding</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="CT Transformer">
<packages>
<package name="AC1005-12">
</package>
</packages>
</library>
<library name="triac">
<packages>
<package name="TOP3S-1">
<description>&lt;b&gt;TOP 3&lt;/b&gt; vertical (Anode1; Anode2; Gate)</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="optocoupler">
<packages>
<package name="DIL06">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="DO41-10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2.54 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X01">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X06">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-wago-508">
<description>&lt;b&gt;Wago Screw Clamps&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Grid 5.08 mm&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="W236-1">
<description>&lt;b&gt;WAGO SREW CLAMP&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="R1" library="rcl" package="0204/7" value="100K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="rcl" package="0204/7" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="rcl" package="0204/7" value="33R">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R4" library="rcl" package="0204/7" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R5" library="rcl" package="0204/7" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R6" library="rcl" package="0204/7" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="rcl" package="0204/7" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="rcl" package="0207/10" value="330R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="rcl" package="E3,5-8" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="rcl" package="E3,5-8" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TR1" library="trafo" package="EE20-1" value="EE20-9V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="CT Transformer" package="AC1005-12" value="AC1005"/>
<element name="T1" library="triac" package="TOP3S-1" value="70TPS16">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="T2" library="triac" package="TOP3S-1" value="70TPS16">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="OK1" library="optocoupler" package="DIL06" value="MOC3041M">
<attribute name="MF" value="FAIRCHILD SEMICONDUCTOR"/>
<attribute name="MPN" value="MOC3041M"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1086677"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="78K6090"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D1" library="diode" package="DO41-10" value="1N4007">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D2" library="diode" package="DO41-10" value="1N4007">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R9" library="rcl" package="0207/10" value="330R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="rcl" package="0204/7" value="330R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP3" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP4" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP5" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP6" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP7" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP8" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R14" library="rcl" package="0204/7" value="470K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP9" library="pinhead" package="1X06" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X1" library="con-wago-508" package="W236-1" value="W236-1">
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$3">
<contactref element="U$1" pad="P$1"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="JP9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U$1" pad="P$2"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="+"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="C1" pad="-"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="-"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="OK1" pad="2"/>
<contactref element="JP9" pad="6"/>
<contactref element="JP6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="JP9" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="OK1" pad="4"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="T1" pad="G"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="OK1" pad="6"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="T2" pad="G"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="+"/>
<contactref element="TR1" pad="6"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="T2" pad="A2"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="T1" pad="A1"/>
<contactref element="JP7" pad="1"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="T1" pad="A2"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="T2" pad="A1"/>
<contactref element="JP8" pad="1"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="TR1" pad="4"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="TR1" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="JP4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="TR1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="JP9" pad="3"/>
</signal>
<signal name="+12V">
<contactref element="JP5" pad="1"/>
<contactref element="JP9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="OK1" pad="1"/>
<contactref element="JP9" pad="5"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
