sudo mbus-serial-set-address -b 2400 /dev/ttyUSB0

sudo mbus-serial-scan -d -b 2400 /dev/ttyUSB0

sudo wmbusmeters auto:c1

wmbusmeters --format=json --logtelegrams MAIN=/dev/ttyUSB0:mbus Tempo piigth:MAIN:2400 24263239 NOKEY

wmbusmeters --pollinterval=5s --ppjson --format=json --logtelegrams MAIN=/dev/ttyUSB0:mbus Tempo c5isf:MAIN:2400:mbus 24263239 NOKEY

wmbusmeters --pollinterval=60s MAIN=/dev/ttyUSB0:mbus:2400 MyTempMeter piigth:MAIN:mbus p0 NOKEY

Meter-Bus interface (abbreviated as M-Bus) USART parameters: 2400-8-E-1;

wmbusmeters --logtelegrams auto:t1 looking for meters



